Headings:

6 - Classificazione automatica dei componenti.

6.1 - Annotazioni.

6.2 - Esempio.

Classificazione automatica dei componenti.

Annotazioni.

Lo strumento raggiungibile cliccando sull'icona seguente permette di assegnare una classificazione ai componenti indipendentemente dal numero di parti di cui sono costituiti.

La finestra a comparsa è di seguito rappresentata:

Sono disponibili diverse possibilità:

Classificazione di tutti i componenti (attivare l'opzione tutti i componenti)

Classificazione solo dei nuovi componenti (ad esempio quelli i cui riferimenti sono terminati da « ? »: ad esempio IC? ) (attivare l'opzione solo nuovi componenti).

Classificazione dell'intera gerarchia del progetto (attivare l'opzione Progetto).

Classificazione del solo foglio corrente attivo (attivare l'opzione Foglio corrente).

Ad eccezione di casi particolari, una annotazione automatica è applicata all'intero progetto (tutti i fogli che compongono il lavoro) e a tutti i nuovi componenti, naturalmente se non vengono modificate le scelte predefinite.

Esempio.

Questo esempio mostra 5 elementi disposti ma non classificati.

Dopo l'operazione di classificazione si avrà:

Come si può vedere, le prime quattro porte del 74LS00 sono state assegnate ad un unico circuito integato mentre la quinta ad un secondo circuito integrato come deve essere ricordando che ll'integrato 74LS00 al suo interno presenta quattro porte NAND.

EESchema: Classificazione automatica dei componenti

Classificazione automatica dei componenti	Pagina 6 - 2

LTIRF

1997-01-02T18:19:00

Michele Petrecca